* RICHTLIJNEN I.V.M. PLAATSING DRINKWATERFONTEIN
  + De drinkwaterfontein moet conform de norm NBN EN 1717 ‘Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in waterinstallaties en algemene eisen voor inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging door terugstroming’ zijn.
  + Denk goed na over de locatie van de drinkwaterfontein.
    - Kies een locatie waar er voldoende waterdruk en waterafname is.
    - Vermijd plaatsing op het einde van een watercircuit (zie grondplannen met waterleidingnetwerk) om invloed van stilstaand water te vermijden.
    - Vermijd plaatsing in bv. toiletruimtes omwille van hygiënische redenen.
  + Kies voor toestellen en toevoerleidingen uit inerte materialen

* RICHTLIJNEN I.V.M. ONDERHOUD DRINKWATERFONTEIN
  + Volg de onderhoudsinstructies van het toestel.
  + Neem het onderhoud op in vaste onderhoudsprogramma’s.
  + Spoel tappunten / kranen van drinkwaterfonteintjes die langere tijd niet gebruikt werden, goed door.
  + Hou de aftappunten voor drinkwater proper en controleer ze dagelijks op zichtbaar vuil.
  + Reinig de aftappunten voor drinkwater dagelijks met een neutraal reinigingsmiddel (allesreiniger); heb bij drinkwaterfonteinen extra aandacht voor oppervlakken die (mogelijk) worden aangeraakt zoals het mondstuk, de beschermkap en de drukknop/hendels.
  + Ontsmet de aftappunten regelmatig om ongewenste micro-organismen (als gevolg van contact met mond en/of handen) te verwijderen.
  + Reiniging en ontsmetting wordt best uitgevoerd door personeel dat opgeleid is in het correct gebruik van die producten en die beschikken over de aangewezen persoonlijke beschermingsmiddelen.
  + Spoel na reiniging en/of desinfectie na met proper water zodat de gebruiker niet in contact kan komen met eventuele productresten.
  + Controleer de tappunten maandelijks op lekken of beschadiging. Herstel zo nodig de kranen of fonteintjes en vervang ze bij lekken of andere beschadiging.
  + Controleer eventueel aanwezige zeefjes op verstopping. Reinig ze regelmatig.
  + Vervang of reinig filters volgens de instructies van de filter fabrikant.
  + Zorg voor bescherming bij vriesweer.

* RICHTLIJNEN I.V.M. GEBRUIK DRINKWATERFONTEIN
  + Laat eerst vers water doorlopen voordat u drinkt of uw drinkfles vult.
  + Voorkom contact tussen uw mond (en handen) en de fonteinkop.
  + Zorg er bij het vullen van een waterfles voor dat de tuit van de fles niet in contact komt met de fonteinkop.
  + Deel je herbruikbare fles niet met anderen

Meer info is terug te vinden : <https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/AZG_richtlijnen_drinkwaterfonteintjes_juli2020.pdf>