* RICHTLIJNEN I.V.M. PLAATSING DRINKWATERFONTEIN
	+ De drinkwaterfontein moet conform de norm NBN EN 1717 ‘Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in waterinstallaties en algemene eisen voor inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging door terugstroming’ zijn.
	+ Denk goed na over de locatie van de drinkwaterfontein.
		- Kies een locatie waar er voldoende waterdruk en waterafname is.
		- Vermijd plaatsing op het einde van een watercircuit (zie grondplannen met waterleidingnetwerk) om invloed van stilstaand water te vermijden.
		- Vermijd plaatsing in bv. toiletruimtes omwille van hygiënische redenen.
	+ Kies voor toestellen en toevoerleidingen uit inerte materialen

* RICHTLIJNEN I.V.M. ONDERHOUD DRINKWATERFONTEIN
	+ Volg de onderhoudsinstructies van het toestel.
	+ Neem het onderhoud op in vaste onderhoudsprogramma’s.
	+ Spoel tappunten / kranen van drinkwaterfonteintjes die langere tijd niet gebruikt werden, goed door.
	+ Hou de aftappunten voor drinkwater proper en controleer ze dagelijks op zichtbaar vuil.
	+ Reinig de aftappunten voor drinkwater dagelijks met een neutraal reinigingsmiddel (allesreiniger); heb bij drinkwaterfonteinen extra aandacht voor oppervlakken die (mogelijk) worden aangeraakt zoals het mondstuk, de beschermkap en de drukknop/hendels.
	+ Ontsmet de aftappunten regelmatig om ongewenste micro-organismen (als gevolg van contact met mond en/of handen) te verwijderen.
	+ Reiniging en ontsmetting wordt best uitgevoerd door personeel dat opgeleid is in het correct gebruik van die producten en die beschikken over de aangewezen persoonlijke beschermingsmiddelen.
	+ Spoel na reiniging en/of desinfectie na met proper water zodat de gebruiker niet in contact kan komen met eventuele productresten.
	+ Controleer de tappunten maandelijks op lekken of beschadiging. Herstel zo nodig de kranen of fonteintjes en vervang ze bij lekken of andere beschadiging.
	+ Controleer eventueel aanwezige zeefjes op verstopping. Reinig ze regelmatig.
	+ Vervang of reinig filters volgens de instructies van de filter fabrikant.
	+ Zorg voor bescherming bij vriesweer.

* RICHTLIJNEN I.V.M. GEBRUIK DRINKWATERFONTEIN
	+ Laat eerst vers water doorlopen voordat u drinkt of uw drinkfles vult.
	+ Voorkom contact tussen uw mond (en handen) en de fonteinkop.
	+ Zorg er bij het vullen van een waterfles voor dat de tuit van de fles niet in contact komt met de fonteinkop.
	+ Deel je herbruikbare fles niet met anderen

Meer info is terug te vinden : <https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/AZG_richtlijnen_drinkwaterfonteintjes_juli2020.pdf>